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Instalace  Softcamu  - ATV.zip 


Softcam Panel s CCcam a OsCam pro OpenATV image 


1. Rozbalte soubor 
2. Zkopírujte "atd." & "var" složky "/" přes FTP 
3. Nastavte 755 atributy souborů ve "/ var / emu" 
4. Restartujte přijímač 
5. V hlavní obrazovce stiskněte pro přístup k panelu "červené tlačítko"

	
	



