Odzipujte soubor a nahrajte na FAT 32 formátovaný USB flash disk do hlavního adresáře oba 2 soubory sky_usb.bin a sky_usb.cfg.
Připojte USB disk a zapněte přijímač. 
Při zapnutí držte na přístroji "šipka nahoru" dokud Vás přijímač nevyzve k aktualizaci sw.
Vyčkejte na dokončení aktualizace (cca 5 minut)
Po automatickém restartu přijímače odeberte USB flash disk a nalaďte přijímač.

