Postup aktualizace Samsung EVO-S
-Nahrajte na (max 4GB) USB disk soubor kfs.zmg
-Připojte přijímač k TV
-Vložte USB disk do vypnutého přijímače
-Připojte napájení přijímače a vyčkejte než se na TV zobrazí instalační průvodce.
-Po cca 15 vteřinách instalační průvodce z TV zmizí a na předním panelu začne blikat červená LED dioda. To je doba kdy dochází k aktualizaci sw, která je cca 1 minutu.
-Po aktualizaci sw se znovu zobrazí instalační průvodce.
-Pro nahrávání používejte pouze Flash disky s maximální kapacitou 4GB.
-Důležité!!!- před další aktualizací je nutné z USB disku (v počítači) vymazat přijímačem vytvořený soubor kfs.zmg.installed  !!! Pokud se tak nestane, tak aktualizace dalšího přijímače nebude možná!!!
-postup opakujte s dalším přijímačem
-pokud budou pochybnosti o verzi sw v přijímači, tak jej můžete ověřit v menu Nastavení/Systémové informace/Informace o systému/Verze systému
